**АНКЕТА № 1**

(титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)(полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГБДОУ детский сад № 6 Кронштадтского района СПб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОГРН 1027808867272 | |
| (полное и сокращенное наименование объекта) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности объекта **(**указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 80.10.1 - дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД основной |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД  дополнительный |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД  дополнительный |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Форма собственности** | | Собственность субъектов РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКФС 13 |
| (указывается форма собственности по ОКФС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | Бюджетное учреждение | | | | | | | | | | | | | | | | ОКОПФ 72 |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя объекта** | | | | Заведующий | | | | | | | | | | | Кияниченко Елена Евгеньевна | | | | |
| **Телефон, факс руководителя объекта** | | | | | Тел. (812) 311- 37-62 | | | | | | | | | | | Факс (812) 311-37-62 | | | |
| **E-mail объекта** | Sad-kron6@yandex.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес объекта** | | | 197760 | | | | СПб. Кронштадт, ул. Флотская дом 10а | | | | | | | | | | | | |
|  | | | (индекс) | | | | (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес объекта** | | | 197760 | | | | СПб. Кронштадт, ул. Флотская дом 10а | | | | | | | | | | | | |
| (индекс) (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации владельца (арендатора) объекта** | | | | | | | | | | | КУГИ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта** | | | | | | | | | | | | | | 191060, СПб. Смольный, 6 подъезд | | | | | |
| (индекс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование вышестоящей организации (собственника)** | | | | | | | | | | Администрация Кронштадтского района СПб. | | | | | | | | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес вышестоящей организации** | | | | | | 196655 | | | | | | | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина. д. 36 | | | | | | |
| (индекс) (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | | | | | | Глава администрации Пониделко Василий Анатольевич | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон, факс руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | | | Тел. 8(812) 576-90-00 | | | | | | | | Факс 8 (812) 576-90-00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E-mail руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | | tukrns@gov/spb.ru | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Титульный лист, часть II | | | | |
| **Наименование объекта** (подразделения объекта) | ГБДОУ детский сад № 6 Кронштадтского района СПб. | | | |
| **Фактический адрес объекта** (индекс, почтовый адрес) | СПб. Кронштадт, ул. Флотская дом 10а | | | |
| **Общая площадь объекта** (указывается общая площадь в кв.м.) | 1345,9 | | | |
| **Этаж / этажи расположения объекта**  (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1,2 | | | |
| **Кадастровый номер объекта** | 78:34:0010335:2007 | | |  |
| **Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | | все | | |
| **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | | | все | |
| **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:** (да, нет) | нет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА** (основная часть) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | | Зона, элемент зоны (параметр),  техническое средство обустройства объекта | | | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | | | | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | | | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | | | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | | | | | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | | Примечание | |
| Наименование параметра, назначение параметра для:  «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,  «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  «С» - инвалидов с нарушениями зрения,  «Г» - инвалидов с нарушениями слуха,  «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | | | Единица  измерения | | Фактическое значение  (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное  значение | |
|  | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
|  | | **1.Подходы к объекту, пути движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | **Пути пешеходного движения** | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина пешеходных путей **«К»** | | | | м | | 1,2 | Не менее 1,2 | | п. 4.1.7, рис.Д.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «**К», «О», «С», «У»** | | | | наличие | | наличие |  | | п.4.1.2 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, **«К»** | | | | % | | соответствует | не более 8 (1:12) | | п.4.1.8, рис Д.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | То же около здания или в затесненных местах, **«К»** | | | | % | | соответствует | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м | | п.4.1.8, рис Д.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»** | | | | м | | соответствует | не более 0,015 | | п. 4.1.8, рис.Д.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | Асфальт |  | | п. 4.1.11 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , **«К», «О», «С»** | | | | м | | соответствует | не более 0,015 | | п.4.1.11 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»** | | | | м | | - | не менее 0,05 | | п.4.3.4, рис.Д.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»** | | | | м | | - | не менее 0,05 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. **«С»** | | | | м | | - | 0,5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения,  **«О», «К», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п.4.1.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п.4.1.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.  **«О», «К», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | В наличии |  | | п.4.1.1 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п.4.1.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п**. «С»** | | | | м | | - | не менее 0,8 | | п.4.1.10 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота бордюров по краям пешеходных путей, **«К», «О», «С»** | | | | м | | 0,05 | не менее 0,05 | | п.4.1.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения,  **«К», «О», «С»** | | | | м | | 0,025 | не более 0,025 | | п.4.1.9 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | **Лестницы (на подходах к объекту, на участках**) | |  | | | |  | | |  | | | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | | | | м | | 0,35 | 0,35-0,4 | | п. 4.1.12 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота ступеней **«О», «С»** | | | | м | | 0,15 | 0,12- 0,15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина марша лестниц **«О»** | | | | м | | 1,35 | Не менее 1,35 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте  **«О». «С»** | | | | м | | - | 0,85-0,92 | | пп.4.1.14, 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | | | | наличие | | - |  | | п.5.1.2 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Шероховатая поверхность ступеней  **«О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | соответствует |  | | п. 4.1.12 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п.4.1.12 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы **О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | 0,4 | не менее 0,3 | | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | |  | | | |  | | |  | | | Уклон пандуса **«К»** | | | | % | | - | Не более 5 (1:20) | | п. 4.1.14 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина между поручнями **«К»** | | | | м | | - | 0,9- 1,0 | | п. 4.1.14 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте(верхний поручень) **«К»** | | | | м | | - | 0,85-0,92 | | п. 4.1.15, рис. Д.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) **«К»** | | | | м | | - | 0,7 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | - |  | | п. 4.1.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | - |  | | п. 4.1.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»** | | | | м | | - | не менее 0,3 | | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Диаметр округлого сечения поручня  **К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,05 | | ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги , **«К», «О», «С», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,05 | | п.5.2.14 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | **Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах** | |  | | | |  | | |  | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | | | | м | | более | Не менее 1,6 | | п. 5.2.21 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | | | | м | | более | Не менее 1,6 | |
| **2. Входной узел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | **Наружные лестницы** | |  | | | |  | | |  | | | Размеры ступеней: ширина проступей  **«О», «С»** | | | | м | | 0,35 | 0,35-0,4 | | п. 4.1.12 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота ступеней **«О», «С»** | | | | м | | 0,15 | 0,12- 0,15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина марша лестниц **«О»** | | | | м | | 1,25 | Не менее 1,35 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте  **«О», «С»** | | | | м | | 0,73  0,92 | 0,85-0,92 | | пп.4.1.14, 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | | | | наличие | | - |  | | п.5.1.2 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота разделительного поручня **«О», «С»** | | | | м | | - | 0,85-0,92 | | 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г» «У»** | | | | соответствие | | соответствует |  | | п. 4.1.12 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г»** | | | | наличие | | Наличие фактуры |  | | п.4.1.12 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы **«О», «С», «Г», «У»** | | | | м | |  | не менее 0,3 | | п.5.3.3  ГОСТ Р 51261-99 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Диаметр округлого сечения поручня  **«О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | 0,06 | не менее 0,05 | | п.5.1.6  ГОСТ Р 51261-99 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расстояние между поручнем и стеной  **«О», «С», «Г», «У»** | | | | м | |  | не менее 0,04 | | п.5.1.7  ГОСТ Р 51261-99 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | То же для стены с шероховатой поверхностью  **«О», «С», «Г», «У»** | | | | м | |  | не менее 0,06 | | п.5.2.16 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | |  | | | |  | | |  | | | Уклон пандуса **«К»** | | | | % | | - | Не более 5 (1:20) | | п. 4.1.14 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина между поручнями **«К»** | | | | м | |  | 0,9- 1,0 | | п. 4.1.14 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | | | | м | | - | 0,85-0,92 | | п. 4.1.15, рис. Д.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | | | | м | | - | 0,7 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной **«К»** | | | | м | | - | 1,5 | | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной **«К»** | | | | м | | - | 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной **«К»** | | | | м | | - | 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной **«К»** | | | | м | | - | 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | | | | м | | - | 1,5 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | | | | м | | - | 1,5 | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | - |  | | п. 4.1.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | - |  | | п. 4.1.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»** | | | | м | | - | не менее 0,3 | | п.5.3.3  ГОСТ Р 51261-99 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Диаметр округлого сечения поручня  **К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,05 | | п.5.1.6  ГОСТ Р 51261-99 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расстояние в свету между поручнем и стеной  **К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,045 | | п.5.2.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью  **К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,06 | | п.5.2.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, **«К», «О», «С», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,05 | | п.5.2.14 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.) | |  | | | |  | | |  | | | Ширина пандуса | | | | м | | - | 1.0 | | Рис.Д9 «пандусы» | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Уклон пандуса **«К»** при перепаде высотсвыше 0,2м | | | | % | | - | Не более 5 (1:20) | | 5.2.13 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Уклон пандуса **«К»** при перепаде высотменее 0,2м | | | | % | | - | Не более 10 (1:10) | |  | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | **Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением** | |  | | | |  | | |  | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | | | | м | | более | Не менее 1,6 | | п. 5.2.21 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | | | | м | | более | Не менее 1,6 | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | Подъемники мобильные | |  | | | |  | | |  | | | **«К»** | | | | наличие | | - |  | | п. 4.1.14 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | **Входные площадки** | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | + |  | | п. 5.1.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | + |  | | СП 35-101-2001, п.3.17 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Водоотвод **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | |  |  | | п. 5.1.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поперечный уклон | | | | % | | - | 1-2 | | п. 5.1.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | соответствует |  | | п. 5.1.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота площадки | | | | м | |  | Не более 0,025 | | п.4.1.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина входной площадки **«К»** | | | | м | | - | ≥ 1,50 | | п. 5.1.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Глубина входной площадки **«К»** | | | | м | | - | ≥ 1,85 | | п. 5.1.3 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина входной площадки с пандусом **«К»** | | | | м | | - | ≥ 2,20 | | п. 5.1.3 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Глубина входной площадки с пандусом **«К»** | | | | м | | - | ≥ 2,20 | | п.5.1.3 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Обозначение символом входа, доступного для МГН,  **«К», «О» «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п. 5.5.1, п.5.1.6 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу **«К», «О», «С** | | | | наличие | | - |  | | п.5.5.1 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | | **Входные тамбуры** | |  | | | |  | | |  | | | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»** | | | | м | |  | Не менее 1,5 | | 5.1.7. | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, **«К», «О», «С»** | | | | соответствие | | - |  | | п.5.1.7 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | | **Входные двери, в т.ч. тамбурные** | |  | | | |  | | |  | | | Ширина в свету «**К»** | | | | м | | 128 | Не менее 1,2 | | п. 5.1.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота каждого элемента порогов **«К», «С»** | | | | м | | 0 | Не более 0,014 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом **« К», «О»** | | | | наличие | | - |  | | п. 5.1.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, **«К»,** **«О»** | | | | м | | - | От 0,5 до 1,2 | | п. 5.1.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Обозначение символом входа, доступного для МГН **«К», «О», «С»** | | | | наличие | | Не полном объеме |  | | п. 5.5.1, п.5.1.6 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
|  | | Прозрачные двери на входе в здание | |  | | | |  | | |  | | | Ширина в свету **»К»** | | | | м | | - | Не менее 1,2 | | п. 5.1.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота каждого элемента порогов **«К», «С»** | | | | м | | - | Не более 0,014 | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Обозначение символом входа, доступного для МГН**«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п. 5.5.1, п.5.1.6 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п.5.5.1 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, **«К»,** | | | |  | | - | не менее 0,3 | | п.5.1.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | Не менее 0,1 | | п.5.1.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | Не менее 0,2 | | п.5.1.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | 1.2 -1.5 | | п.5.1.5 | |  | |
|  | | Название зоны | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | | **Вестибюли общественных зданий** | |  | | | |  | | |  | | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,0 | | п. 5.1.8 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов **«С»** | | | | наличие | | - |  | | п. 5.5.6 | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»** | | | | наличие | | - |  | |
| **3. Пути движения внутри здания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Название зоны (технического средства) |  | | | |  | | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 3.1 | | Коридоры, переходы в другие здания |  | | | |  | | | |  | | | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» | | | | м | | **130** | 0,6 | | п.5.2.3 | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | | | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» | | | | м | |  | 0,6 | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | | | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | | | | м | |  | 0,6 | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | | | Ширина пути движения **«К»** | | | | м | |  | Не менее 1,5 | | п. 5.2.1 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина подхода к оборудованию и мебели, **«К»** | | | | м | |  | не менее 0,9 | | п.5.2.2 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180º, **«К»** | | | | м | |  | не менее 1,4 | | п.5.2.2 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, **«К»** | | | | м | |  | не менее 1,2 | | п.5.2.2 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. **«С»** | | | | м | |  | не менее 0,05 | | п.5.2.7 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота ворса ковров **«К», «О»** | | | | м | |  | не более 0,013 | | п.5.2.8 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | **Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров** | |  | | | |  | | |  | | | Ширина **«К»** | | | | м | | 90, 125,140 | Не менее 0,9 | | п. 5.2.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота порогов или перепад высот **«К», «С»** | | | | м | | нет | Не более 0,014 | | п. 5.2.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»** | | | | наличие | | есть |  | | п. 5.4.1 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | **Внутренние лестницы** | |  | | | |  | | |  | | | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | | | | м | | 0,35 | 0,28 - 0,35 | | СП 118.13330.2012 п.6.11 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота ступеней **«О», «С»** | | | | м | | соответствует | 0,13 - 0,17 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность ступеней ровная и шероховатая **«О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | соответствует |  | | п.5.2.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «**О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | | | | м | | 0.92 | 0,85-0,92 | | п. 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | | | | м | | - | 0,27-0,33 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной **«О», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | - |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Диаметр округлого сечения поручня  **«О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | 0,06 | 0,04-0,06 | | п.5.2.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расстояние между поручнем и стеной  **«О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,045 | | п.5.2.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью  **«О», «С», «Г», «У»** | | | | м | | - | не менее 0,06 | | п.5.2.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»** | | | | наличие | | - |  | | п. 5.2.11 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»** | | | | м | | 1.25 | Не менее 1,35 | | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина марша лестниц, ведущих на  жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»** | | | | м | | - | Не менее 1,05 | | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | | | | соответствие | |  |  | | п. 5.2.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С» | | | | наличие | | - |  | | п.5.2.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | | | | наличие | | - |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | Пандусы стационарные | |  | | | |  | | |  | | | Высота одного подъема **«К»** | | | | м | | - | Не более 0,8 | | п. 5.2.13, рис.Д.9  п. 5.2.13, рис.Д.9 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Уклон **«К»** | | | | % | | - | Не более 5 (1:20) | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»** | | | | % | | - | Не более 10 (1:10) | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина пандуса **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»** | | | | м | | - | не менее 1,5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | | | | м | | - | 0,87-0,92 | | п. 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | | | | 0,7 | | п. 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса **«О», «К», «С»** | | | | м | | - | 0,27-0,33 | | п. 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расстояние между поручнями | | | | м | | - | 0,9-1,0 | | п. 5.2.15 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая**, «О», «К» «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | - |  | | п. 4.1.16 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса  **«О», «К», «С», «Г», «У»** | | | | соответствие | | - |  | | п. 5.2.14 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, **«К», «О», «С»** | | | | м | | - | не менее 0,05 | | п.5.2.14 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |  | | | |  | | |  | | | Ширина пандуса на путях движения внутри здания **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | | п. 5.2.13, 5.2.1 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Уклон пандуса **«К»** | | | | % | | - | Не более 5 (1:20) | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К» | | | | % | | - | Не более 10 (1:10) | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |  | | | |  | | |  | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,6 | | п. 4.1.14, п.5.2.21  ГОСТ Р 51630-2000 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,6 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | | Подъемники мобильные | |  | | | |  | | |  | | | Подъемники мобильные **«К»** | | | | наличие | | - |  | | п. 4.1.14 | | С посторонней помощью | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | | Лифты | |  | | | |  | | |  | | | Ширина кабины **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,7 | | п. 5.2.18 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Глубина кабины **«К»** | | | | м | | - | Не менее 1,5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина дверного проема **«К»** | | | | м | | - | Не менее 0,95 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Размер рабочей поверхности кнопки  **«С»** | | | | соответствие | | - | не менее 0,02 м | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) **«С»** | | | | соответствие | | - |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), **«С»** | | | | соответствие | | - |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»** | | | | наличие | | - |  | | п. 5.2.20 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»** | | | | наличие | | - |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта **«С»** | | | | наличие | | - |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»** | | | | наличие | | - |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»** | | | | м | | - | Не менее 0,1м | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Система двусторонней связи с диспетчером **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п. 5.5.7 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Символы доступности лифтов и других подъемных устройств **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | - |  | | п.5.5.1 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств)  **«К», «О», «С»** | | | | наличие | | - |  | | п.5.5.1 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | | Эскалаторы | |  | | | |  | | |  | | | Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, **«С»** | | | | наличие | | - |  | | п.5.2.22 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, **«С»** | | | | м | | - | 1,0 | | п.5.2.22 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, **«С»** | | | | м | | - | 1,0-1,5 | | п.5.2.22 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | | **Пути эвакуации** | |  | | | |  | | |  | | | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | | | | соответствие | | + |  | | П.5.2.31 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты **«О», «С», «Г», «У** | | | | соответствие | | + |  | | п.5.2.31 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | наличие | | + |  | | п.5.5.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, **«К», «О», «С», «У»** | | | | наличие | | + |  | | п.5.5.1 | |  | |
|  | | **4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| **4.1**. | | **Помещения, места приема МГН в административных зданиях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Зона (зоны) обслуживания посетителей | |  | | | |  | | |  | | | Количество мест для инвалидов  **«К», «О», «С», «Г», «У»** | | | | % | |  | 5, но не менее одного места | | п. 7.1.3 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 4..1.2 | | Коридоры, места ожидания | |  | | | |  | | |  | | | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, **«К** | | | | м | |  | не менее 3,2 | | п.7.3.5 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, **«К** | | | | м | |  | не менее 2,8 | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор | | | | наличие | |  |  | | п.7.1.6 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Визуальная информация о местах получения услуги **«К», «О», «Г», «У»** | | | | наличие | |  |  | | п.5.5.2 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения**, «С», «У», «К», «О», «Г»** | | | | соответствие | |  |  | | п.5.5.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Высота расположения визуальной информации, **«С», «У», «К», «О», «Г»** | | | | м | |  | 1,5-4,5 | | п.5.5.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) **«С»** | | | | наличие | |  |  | | п. 7.1.8 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Тактильная информация о местах получения услуги**, «С»** | | | | наличие | |  |  | | п.5.5.2 | |  | |
|  | | Название зоны (технического средства) | |  | | | |  | | |  | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | | Помещения для приема посетителей | |  | | | |  | | |  | | | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»:** | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | на одно рабочее место | | | | кв.м | |  | 12 | | п. 7.1.13, п.7.7.4 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | на два рабочих места | | | | кв.м | |  | 18 | | п. 7.1.13 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»** | | | | м | |  | Не более 0,85 | | п.7.1.9, рис.Д12 | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги | | | | м | |  | Не менее 1,0 | | п.7.1.9 | |  | |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения**  (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН  места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Доступная кабина в общей уборной** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | | | | | **1** | | | |  | | |  | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»** | м | 130 | | Не менее 0,75 | | | п.5.3.3 рис.Д.11 | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Ширина кабины **«К»** | м | 1,80 | | Не менее 1,65 | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Глубина кабины **«К»** | м | 1,30 | | Не менее 1,8 | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Ширина двери кабины **«К»** | м | 0,90 | | Не менее 0,9 | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Опорные поручни **«О», «К»** | наличие | есть | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | есть | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет | |  | | | п. 5.3.6 | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Обозначение символом доступности на двери общей уборной **««К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | да | |  | | | п.5.5.1 | |  | |
| **6** | **Автостоянки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Места для парковки автомобилей инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | | | | | **0** | | | | 1 | | | 0 | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Места для транспорта инвалидов **«К», «О»** | наличие | нет | | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | | | п. 4.2.1 | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»** | м |  | | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | | | п. 4.2.2 | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Ширина зоны для парковки **«К»** | м |  | | 3,6 | | | п. 4.2.4 | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Длина зоны для парковки **«К»** | м |  | | 6,0 | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»** | наличие |  | |  | | | п. 4.2.1 | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке**) «К»** | наличие |  | |  | | |