**АНКЕТА № 1**

(титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

|  |
| --- |
| Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)(полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) |
| **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга** |
| **ГБДОУ детский сад № 6 Кронштадтского района СПб.** | ОГРН 1027808867272 |
| (полное и сокращенное наименование объекта)  |
| Вид деятельности объекта **(**указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной ) |
| 1. 80.10.1 - дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | ОКВЭД основной |
|  | ОКВЭДдополнительный |
|  | ОКВЭДдополнительный |
|  |
| **Форма собственности** | Собственность субъектов РФ | ОКФС 13 |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |
| **Организационно-правовая форма** | Бюджетное учреждение | ОКОПФ 72 |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя объекта** | Заведующий  | Кияниченко Елена Евгеньевна |
| **Телефон, факс руководителя объекта** | Тел. (812) 311- 37-62 | Факс (812) 311-37-62 |
| **E-mail объекта** | Sad-kron6@yandex.ru  |
| **Юридический адрес объекта** | 197760 | СПб. Кронштадт, ул. Флотская дом 10а |
|  | (индекс) |  (почтовый адрес) |
| **Фактический адрес объекта** | 197760 | СПб. Кронштадт, ул. Флотская дом 10а |
|  (индекс) (почтовый адрес) |
| **Наименование организации владельца (арендатора) объекта** | КУГИ |
|  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
| **Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**  | 191060, СПб. Смольный, 6 подъезд |
|  (индекс)  |
| (почтовый адрес) |
| **Наименование вышестоящей организации (собственника)**  | Администрация Кронштадтского района СПб.  |
|  (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
|  |
| **Юридический адрес вышестоящей организации**  | 196655 | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина. д. 36 |
|  (индекс) (почтовый адрес) |
|  |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | Глава администрации Пониделко Василий Анатольевич |
|  |
|  |
| **Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**  | Тел. 8(812) 576-90-00 | Факс 8 (812) 576-90-00 |
|  |
| **E-mail руководителя вышестоящей организации** | tukrns@gov/spb.ru |

|  |
| --- |
| Титульный лист, часть II  |
| **Наименование объекта** (подразделения объекта)  | ГБДОУ детский сад № 6 Кронштадтского района СПб. |
| **Фактический адрес объекта** (индекс, почтовый адрес) | СПб. Кронштадт, ул. Флотская дом 10а |
| **Общая площадь объекта** (указывается общая площадь в кв.м.) | 1345,9 |
| **Этаж / этажи расположения объекта**(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1,2 |
| **Кадастровый номер объекта** | 78:34:0010335:2007 |  |
| **Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | все |
| **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | все |
| **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:** (да, нет) | нет |

|  |
| --- |
| **АНКЕТА** (основная часть) |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр),техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | Примечание |
| Наименование параметра, назначение параметра для:«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,«С» - инвалидов с нарушениями зрения,«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,«У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение(для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1.Подходы к объекту, пути движения** |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 1.1 | **Пути пешеходного движения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пешеходных путей **«К»** | м | 1,2 | Не менее 1,2  | п. 4.1.7, рис.Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «**К», «О», «С», «У»** | наличие | наличие |  | п.4.1.2 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, **«К»** | % | соответствует | не более 8 (1:12) | п.4.1.8, рис Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | То же около здания или в затесненных местах, **«К»** | % | соответствует | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м | п.4.1.8, рис Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»** | м | соответствует | не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»** | соответствие | Асфальт |  | п. 4.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , **«К», «О», «С»** | м | соответствует | не более 0,015 | п.4.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»** | м | - | не менее 0,05 | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»** | м | - | не менее 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. **«С»** | м | - | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, **«О», «К», «С», «Г», «У»** | наличие | - |  | п.4.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | - |  | п.4.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.**«О», «К», «С», «Г», «У»**  | наличие | В наличии |  | п.4.1.1 |  |
|  |  |  |  |  | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | - |  | п.4.1.5 |  |
|  |  |  |  |  | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п**. «С»** | м | - | не менее 0,8 | п.4.1.10 |  |
|  |  |  |  |  | Высота бордюров по краям пешеходных путей, **«К», «О», «С»** | м | 0,05 | не менее 0,05 | п.4.1.9 |  |
|  |  |  |  |  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, **«К», «О», «С»** | м | 0,025 | не более 0,025 | п.4.1.9 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 1.2 | **Лестницы (на подходах к объекту, на участках**) |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0,35 | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | 0,15 | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м | 1,35 | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте  **«О». «С»** | м | - | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие | - |  | п.5.1.2 |  |
|  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствует |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | наличие | - |  | п.4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **О», «С», «Г», «У»** | м | 0,4 | не менее 0,3 | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | % | - | Не более 5 (1:20) | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями **«К»** | м | - | 0,9- 1,0  | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте(верхний поручень) **«К»** | м | - | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) **«К»**  | м | - | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной **«К»** | м | - | Не менее 1,5 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной **«К»** | м  | - | Не менее 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | - |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | - |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»** | м | - | не менее 0,3 | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня**К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | - | не менее 0,05 | ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6  |  |
|  |  |  |  |  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги , **«К», «О», «С», «У»** | м | - | не менее 0,05 | п.5.2.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) |
| 1.4 | **Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах** |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м | более | Не менее 1,6  | п. 5.2.21 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м | более | Не менее 1,6 |
| **2. Входной узел** |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.1 | **Наружные лестницы** |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0,35 | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | 0,15 | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м | 1,25 | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | 0,730,92 | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие | - |  |  п.5.1.2 |  |
|   |  |  |  |  | Высота разделительного поручня **«О», «С»** | м | - | 0,85-0,92 | 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  |  Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г» «У»** | соответствие | соответствует |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г»** | наличие | Наличие фактуры |  | п.4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы **«О», «С», «Г», «У»** | м |  | не менее 0,3 | п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня **«О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,06 | не менее 0,05 | п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние между поручнем и стеной **«О», «С», «Г», «У»**  | м |  | не менее 0,04 | п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  |  |  |  | То же для стены с шероховатой поверхностью**«О», «С», «Г», «У»**  | м |  | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | % | - | Не более 5 (1:20) | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями **«К»** | м |  | 0,9- 1,0  | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м | - | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | м | - | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной **«К»** | м | - | 1,5 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной **«К»** | м | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной **«К»** | м | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной **«К»** | м | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | м | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | м | - | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | - |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | - |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»** | м | - | не менее 0,3 | п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня**К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | - | не менее 0,05 | п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние в свету между поручнем и стеной**К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | - | не менее 0,045 | п.5.2.16 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью**К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | - | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  |  |  |  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, **«К», «О», «С», «У»** | м | - | не менее 0,05 | п.5.2.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.) |  |  |  | Ширина пандуса | м | - | 1.0 | Рис.Д9 «пандусы» |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** при перепаде высотсвыше 0,2м | % | - | Не более 5 (1:20) | 5.2.13 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** при перепаде высотменее 0,2м | % | - | Не более 10 (1:10) |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.4 | **Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением**  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м | более | Не менее 1,6  | п. 5.2.21 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м | более | Не менее 1,6 |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.5 | Подъемники мобильные |  |  |  | **«К»** | наличие | - |  | п. 4.1.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.6 | **Входные площадки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | + |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | + |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |
|  |  |  |  |  | Водоотвод **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие |  |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Поперечный уклон | % | - | 1-2 | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | соответствует |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Высота площадки  | м |  | Не более 0,025 |  п.4.1.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина входной площадки **«К»** | м | - | ≥ 1,50 | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина входной площадки **«К»** | м | - | ≥ 1,85 | п. 5.1.3 |
|  |  |  |  |  | Ширина входной площадки с пандусом **«К»** | м | - | ≥ 2,20 | п. 5.1.3 |
|  |  |  |  |  | Глубина входной площадки с пандусом **«К»** | м | - | ≥ 2,20 | п.5.1.3 |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН, **«К», «О» «С», «Г», «У»** | наличие | - |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу **«К», «О», «С**   | наличие | - |  | п.5.5.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.7 | **Входные тамбуры** |  |  |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»** | м |  |  Не менее 1,5 | 5.1.7. |  |
|  |  |  |  |  | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, **«К», «О», «С»** | соответствие | - |  | п.5.1.7 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.8 | **Входные двери, в т.ч. тамбурные** |  |  |  | Ширина в свету «**К»** | м | 128 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**  | м | 0 | Не более 0,014 |
|  |  |  |  |  | Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом **« К», «О»** | наличие | - |  | п. 5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, **«К»,** **«О»** | м | - | От 0,5 до 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН **«К», «О», «С»** | наличие | Не полном объеме |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  | Прозрачные двери на входе в здание |  |  |  | Ширина в свету **»К»** | м | - | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов **«К», «С»** | м | - | Не более 0,014 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН**«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | - |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | - |  | п.5.5.1 |  |
|  |  |  |  |  | Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, **«К»,**  |  | - | не менее 0,3 | п.5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | - | Не менее 0,1 | п.5.1.5 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | - | Не менее 0,2 | п.5.1.5 |  |
|  |  |  |  |  | Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | - | 1.2 -1.5 | п.5.1.5 |  |
|  | Название зоны |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.9 | **Вестибюли общественных зданий** |  |  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»** | м | - | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов **«С»** | наличие | - |  | п. 5.5.6 |
|  |  |  |  |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**  | наличие | - |  |
|  **3. Пути движения внутри здания** |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания |  |  |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» | м | **130** | 0,6 | п.5.2.3 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» | м |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | м |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пути движения **«К»** | м |  | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина подхода к оборудованию и мебели, **«К»** | м |  | не менее 0,9 | п.5.2.2 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180º, **«К»** | м |  | не менее 1,4 | п.5.2.2 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, **«К»** | м |  | не менее 1,2 | п.5.2.2 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. **«С»** | м |  | не менее 0,05 | п.5.2.7 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ворса ковров **«К», «О»** | м |  | не более 0,013 | п.5.2.8 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.2 | **Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров** |  |  |  | Ширина **«К»** | м | 90, 125,140 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4  |  |
|  |  |  |  |  | Высота порогов или перепад высот **«К», «С»** | м | нет | Не более 0,014 | п. 5.2.4 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»** | наличие | есть |  | п. 5.4.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.3 | **Внутренние лестницы** |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0,35 | 0,28 - 0,35 | СП 118.13330.2012 п.6.11 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | соответствует | 0,13 - 0,17 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность ступеней ровная и шероховатая **«О», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствует |  | п.5.2.9 |  |
|  |  |  |  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «**О», «С», «Г», «У»** | наличие | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | 0.92 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м | - | 0,27-0,33 |  |
|  |  |  |  |  | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной **«О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня **«О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,06 | 0,04-0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние между поручнем и стеной**«О», «С», «Г», «У»**  | м | - | не менее 0,045 | п.5.2.16 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью**«О», «С», «Г», «У»**  | м | - | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  |  |  |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»** | наличие | - |  | п. 5.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»** | м | 1.25 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»** | м | - | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |
|  |  |  |  |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие |  |  | п. 5.2.9 |  |
|  |  |  |  |  | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С» | наличие | - |  | п.5.2.16 |  |
|  |  |  |  |  | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | наличие | - |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.4 | Пандусы стационарные  |  |  |  | Высота одного подъема **«К»** | м | - | Не более 0,8  | п. 5.2.13, рис.Д.9п. 5.2.13, рис.Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон **«К»** | % | - | Не более 5 (1:20) |  |
|  |  |  |  |  | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»** | % | - | Не более 10 (1:10) |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»** | м | - | не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м | - | 0,87-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | 0,7 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса **«О», «К», «С»** | м | - | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние между поручнями | м | - | 0,9-1,0 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая**, «О», «К» «С», «Г», «У»** | соответствие | - |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса **«О», «К», «С», «Г», «У»** | соответствие | - |  | п. 5.2.14 |  |
|  |  |  |  |  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, **«К», «О», «С»** | м | - | не менее 0,05 | п.5.2.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |  |  |  | Ширина пандуса на путях движения внутри здания **«К»** | м | - | Не менее 1,5 | п. 5.2.13, 5.2.1 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** |  % | - | Не более 5 (1:20) |
|  |  |  |  |  | Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К» |  % | - | Не более 10 (1:10) |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м | - | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21ГОСТ Р 51630-2000 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м | - | Не менее 1,6 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.7 | Подъемники мобильные  |  |  |  | Подъемники мобильные **«К»** | наличие | - |  | п. 4.1.14 | С посторонней помощью |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.8 | Лифты |  |  |  | Ширина кабины **«К»** | м | - | Не менее 1,7 | п. 5.2.18 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина дверного проема **«К»** | м | - | Не менее 0,95 |  |
|  |  |  |  |  | Размер рабочей поверхности кнопки **«С»** | соответствие | - | не менее 0,02 м | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |
|  |  |  |  |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) **«С»**  | соответствие | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), **«С»**  | соответствие | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»** | наличие | - |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»** | наличие | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта **«С»** | наличие | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»** | наличие | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»** | м | - | Не менее 0,1м |  |  |
|  |  |  |  |  | Система двусторонней связи с диспетчером **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | - |  | п. 5.5.7 |  |
|  |  |  |  |  | Символы доступности лифтов и других подъемных устройств **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | - |  | п.5.5.1 |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) **«К», «О», «С»** | наличие | - |  | п.5.5.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.9 | Эскалаторы |  |  |  | Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, **«С»** | наличие | - |  | п.5.2.22 |  |
|  |  |  |  |  | Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, **«С»** | м | - | 1,0 | п.5.2.22 |  |
|  |  |  |  |  | Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, **«С»** | м | - | 1,0-1,5 | п.5.2.22 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.10 | **Пути эвакуации** |  |  |  | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | соответствие | + |  | П.5.2.31 |  |
|  |  |  |  |  | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты **«О», «С», «Г», «У**  | соответствие | + |  | п.5.2.31 |  |
|  |  |  |  |  | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | + |  | п.5.5.5 |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, **«К», «О», «С», «У»** | наличие | + |  | п.5.5.1 |  |
|  | **4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов**  |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты**. |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| **4.1**. | **Помещения, места приема МГН в административных зданиях** |
| 4.1.1 | Зона (зоны) обслуживания посетителей |  |  |  | Количество мест для инвалидов **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | % |  | 5, но не менее одного места | п. 7.1.3 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 4..1.2 | Коридоры, места ожидания |  |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, **«К** | м |  | не менее 3,2 | п.7.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, **«К** | м |  | не менее 2,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор | наличие |  |  | п.7.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Визуальная информация о местах получения услуги **«К», «О», «Г», «У»** | наличие |  |  | п.5.5.2 |  |
|  |  |  |  |  | Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения**, «С», «У», «К», «О», «Г»** | соответствие |  |  | п.5.5.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота расположения визуальной информации, **«С», «У», «К», «О», «Г»** | м |  | 1,5-4,5 | п.5.5.4 |  |
|  |  |  |  |  | Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) **«С»** | наличие |  |  | п. 7.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильная информация о местах получения услуги**, «С»** | наличие |  |  | п.5.5.2 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 4.1.3 | Помещения для приема посетителей |  |  |  | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на одно рабочее место  | кв.м |  | 12 | п. 7.1.13, п.7.7.4 |  |
|  |  |  |  |  | на два рабочих места | кв.м |  | 18 | п. 7.1.13 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»** | м |  | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги  | м |  | Не менее 1,0 | п.7.1.9 |  |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения**(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |
|  | **Доступная кабина в общей уборной** |
|  | Название зоны | **1** |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»** | м | 130 | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины **«К»** | м | 1,80 | Не менее 1,65 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины **«К»** | м | 1,30 | Не менее 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины **«К»** | м | 0,90 | Не менее 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни **«О», «К»** | наличие | есть |  |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | есть |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности на двери общей уборной **««К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  | п.5.5.1 |  |
| **6** | **Автостоянки** |
|  | **Места для парковки автомобилей инвалидов** |
|  | Название зоны | **0** | 1 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Места для транспорта инвалидов **«К», «О»** | наличие | нет | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»** | м |  | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 |
|  |  |  |  |  | Ширина зоны для парковки **«К»** | м |  |  3,6 | п. 4.2.4 |
|  |  |  |  |  | Длина зоны для парковки **«К»** | м |  |  6,0 |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»** | наличие |  |  | п. 4.2.1 |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке**) «К»** | наличие |  |  |